ЧАСТЬ VI.

**Техническое задание**

на поставку модулей отображения информации

для аппаратно-программного комплекса

технологической поддержки проведения мероприятий

Фонда развития интернет-инициатив

# Общие сведения

* 1. **Наименование Заказчика**

Фонд развития интернет-инициатив

* 1. **Адрес заказчика**

109028, г. Москва, Серебряническая набережная, д.29, 7 этаж

* 1. **Место поставки Товара**

109028, г. Москва, Серебряническая набережная, д.29, 1 этаж, ФРИИ Сити-холл

* 1. **Срок поставки Товара и выполнения сопутствующих услуг**

7 рабочих дней с даты подписания Договора.

# Назначение поставки оборудования

Модули отображения информации предназначены для аппаратно-программного комплекса технологической поддержки проведения конференций, семинаров и выставок в помещении зала Сити-холл ФРИИ.

# Требования к поставляемому оборудованию

### Общие требования к оборудованию и программному обеспечению

**4.1.1. Требования к оборудованию**

* + - 1. Все оборудование должно сопровождаться соответствующими сертификатами, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
			2. Оборудование, все его компоненты, а также используемые материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации.
			3. Поставляемое оборудование должно иметь количественные и качественные показатели в соответствии со Спецификацией.
			4. Качество поставляемой продукции и гарантийного обслуживания должно обеспечиваться системой управления качеством при производстве, монтаже и обслуживании серверов и персональных компьютеров, сертифицированной на соответствие требованиям ГОСТ РФ.
			5. Поставляемое оборудование должно соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация, с документальным подтверждением при исполнении контракта.
			6. Участник размещения заказа должен указать **наименование товара**, включающее в себя информацию о товарном знаке, марке, модели, артикуле и модификации оборудования, а также полные наименования и версии программного обеспечения, предустановленного на какое-либо оборудование.
			7. В случае если указанное, в соответствии с п. 3.1.1.6 **наименование товара,** предлагаемого к поставке, не дает возможности однозначного определения комплектации данного оборудования или если данное оборудование является сборной позицией, участник размещения заказа должен указать полную комплектацию данного товара (включая информацию о товарном знаке, марке, модели, артикуле и модификации комплектующих).
			8. Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений. Предполагается, что хранение и эксплуатация оборудования будет происходить в следующих условиях:

|  |  |
| --- | --- |
| **Характеристика** | **Описание** |
| Температура хранения | +10...+40 °С |
| Влажность хранения | 20 ... 80% |
| Рабочая температура | +15 ...+32 °С |
| Рабочая влажность | 20... 80% |

* + - 1. Все входные и выходные разъемы, а также уровни сигналов на входе и выходе оборудования, должны соответствовать стандартам Российской Федерации.
			2. В комплект поставляемого оборудования должны входить все дополнительные кабели, необходимые для его подключения и эксплуатации.

### Технические требования к оборудованию

### Спецификация оборудования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
|
| 1 | Модуль отображения информации | шт. | 20 |

### Технические требования

| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Технические требования** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль отображения информации  | Разрешение матрицы экрана: не менее 1920 x 1080 пикселейВидимая область экрана: не менее 1205 х 680 ммГабаритные размеры: не более 1220 x 690 x 100 ммЯркость: не менее 700 кд/м2 (в режиме максимальной яркостиУровень статической контрастности: не менее 3500:1, динамическая контрастность не рассматриваетсяЦветность: не менее 8 бит – 16,7 млн. цветовСрок службы подсветки: не менее 60000 часовУглы обзора: не менее 178 градусов по горизонтали и вертикалиВремя отклика матрицы: не более 9 мсТолщина левой рамки: не более 2.5 ммТолщина правой рамки: не более 1.5 ммТолщина верхней рамки: не более 2.5 ммТолщина нижней рамки: не болеее 1.5 ммШирина шва (BtB): не более 4 ммВозможность построения видеостены: требуетсяЭнергопотребление: не более 230 ВтВес: не более 35 кгВход HDMI: не менее 1Вход DVI-D с поддержкой HDCP: не менее 1Вход Display Port: не менее 1Гарантия: не менее 3 лет | шт. | 20 |

# Требования к гарантийным обязательствам и технической поддержке

Гарантийный срок на оборудование должен составлять не менее 36 месяцев со дня поставки, и не менее стандартных гарантийных сроков, установленных производителем оборудования.

Поставщик должен предоставить техническую поддержку на поставляемое оборудование в течение всего гарантийного срока с учетом уровня гарантийного обслуживания указанного в контракте.

Доставка оборудования в гарантийный ремонт и обратно осуществляется Поставщиком своими силами и за свой счет.

Поставщик должен обеспечить консультирование специалистов Заказчика по вопросам поддержки поставленного оборудования в работоспособном состоянии.

1. **Требования к Поставщикам:**

Поставщик должен иметь документ, выданный Производителем товара, свидетельствующий о том, что он поставляет только оригинальную продукцию Производителя на территории России.